|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PT** | **Name** | **Type** | **Clock rate (Hz)** | **MOS** | **Bit Rate(Kbps)** | **Audio channels** |  |
| **0** | **PCMU(G711)** | **Audio** | **8000** | **4.1** | **64** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | G721 | Audio | 8000 |  |  | 1 |  |
| **3** | GSM | Audio | 8000 |  | 13 | 1 |  |
| **4** | **G723** | **Audio** | **8000** | **3.9-3.6** | **5.3 and 6.4** | **1** |  |
| **8** | **PCMA(G711)** | **Audio** | **8000** |  |  | **1** |  |
| **9** | **G722** | **Audio** | **8000** | **4.13** | **48, 56, 64** | **1** |  |
| **14** | MPA | Audio | 90000 |  |  | - |  |
| **15** | **G728** | **Audio** | **8000** | **3.6** | **16** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **G729** | **Audio** | **8000** | **3.92** | **8** | **1** |  |
| **25** | CellB | Video | 90000 |  |  | - |  |
| **26** | JPEG | Video | 90000 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | nv | Video | 90000 |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **H261** | **Video** | **90000** |  |  | **-** |  |
| **32** | **MPV** | **Video** | **90000** |  |  | **-** |  |
| **33** | MP2T | Audio/Video | 90000 |  |  | - |  |
| **34** | **H263** | **Video** | **90000** |  |  | **-** |  |
| **dynamic** | GSM-HR | Audio | 8000 |  |  | 1 |  |
| **dynamic** | GSM-EFR | Audio | 8000 |  |  | 1 |  |
| **Dynamic** | **AMR** | **Audio** |  | **4.14** | **12.2** |  |  |
| **dynamic** | RED | Audio | - |  |  | - |  |
| **dynamic** | VDVI | Audio | variable |  |  | 1 |  |
| **dynamic** | BT656 | Video | 90000 |  |  | - |  |
| **dynamic** | H263-1998 | Video | 90000 |  |  | - |  |
| **dynamic** | MP1S | Video | 90000 |  |  | - |  |
| **dynamic** | MP2P | Video | 90000 |  |  | - |  |
| **dynamic** | BMPEG | Video | 90000 |  |  | - |  |